Программа Wakeup предназначена для удаленного включения компьютеров по сети. Весьма полезна в компьютерных клубах.

Системные требования :
Протокол NetBIOS на сервере и клиентах.
На управляющем, или админском компьютере (сервер) - Windows.
На включаемых компьютерах (клиенты) - сетевые карты с поддержкой WOL (Wake-On-Lan), включенным в BIOS WOL. В старых материнских платах для работы WOL требуется специальный проводок от сетевой к материнской. В новых (с поддержкой PCI 2.2) проводок не нужен.

Установка.
Распакуйте файлы из архива Wakeup.rar в любую папку. В файле IP.cache находится список компьютеров и их ip-адресов. Если адреса по-умолчанию не совпадают с настроенными у вас, отредактируйте список. Количество компьютеров можно изменить, добавив или удалив строчки списка. Формат файла унифицирован с программами MegaPing и ClubControl.

Работа.
Для включения компьютеров выделите нужные и нажмите кнопку "Wake". Включить можно только компьютеры с известным МАС-адресом (колонка МАС). При первом запуске программы выделите все компьютеры (они должны быть подключены) и нажмите кнопку "Get MAC". МАС-адреса можно вписать вручную в файл IP-cache, в раздел [MAC-cache].
Если кнопка "Wake" неактивна - значит ни у одного компьютера из выделенных не известен МАС-адрес.
Можно включить компьютеры из командной строки, указав в качестве параметра их номера через пробел. Например Wakeup.exe 1 2 3 10 11.

Форум поддержки - http://forum.clubcontrol.ru/index.php?showtopic=340.
С другими программами для компьютерных клубов можно ознакомиться на сайте http://clubcontrol.ru.

Олег Роднин.
ICQ 86631436.